济源职业技术学院学校门禁维修及安装服务项目

采购公告（二次）

济源职业技术学院计划财务处就济源职业技术学院学校门禁维修及安装服务项目进行询价，望具备条件的供应商积极参与。

 一、项目名称：济源职业技术学院学校门禁维修及安装服务项目

二、项目内容：济源职业技术学院学校门禁维修及安装服务；

三、采购预算：120000元

四、采购方式：询价

五、投标人资质要求：

1. 具有独立承担[民事责任](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)的能力；

2. 在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有工商行政管理部门核发的营业执照，提供的营业执照需具有所投项目相关的经营范围。

4. 法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名要求：

1.报名时间：2024年12月24日8:00整至2024年12月26日17:00整(北京时间，下同)；

2.报名地点：济源市凯旋城东区C2-221室，联系人：王女士，联系电话：0391-6623030；

3.**报名时携带营业执照、身份证，原件验完后退回，复印件加盖公章留存；**

七、投标注意事项：

**1.投标时需携带营业执照原件及复印件、投标人身份证原件；**

**2.投标时需将投标文件进行胶状并密封（一式三份），封口处加盖单位公章；**

**3.付款方式：在工程项目验收合格后一次性付清。（注：成交单位需向采购人以保函的形式提供成交金额3%的质量保函，质保期结束后按规定解除保函。）**

**4.该项目含税金等所有相关费用。**

八、投标时间截止时间、地点：

1.投标截止时间：2024年12月27日15时00分；

2.开标地点：济源市凯旋城东区C2-221室（河南国之泰工程管理有限公司开标室）；

3.开标时间： 2024年12月27日15 时00分；

九、公告发布媒体：济源职业技术学院校园网首页、计划财务处网站。

十、本次采购监督方式：

监督机构：中共济源职业技术学院纪律检查委员会

监督电话：0391—6621022

济源职业技术学院计划财务处

 2024年12月24日

**报价文件****一、报价一览表**

项目名称：济源职业技术学院学校门禁维修及安装服务项目

项目编号： CWC-2024-050-FW

单位：人民币（元）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 小写： 元 |
| 大写： 元 |
| 工期 |  (7日内) |
| 质保期 | 自验收合格之日起一年 |
| 质量要求 | 符合国家标准 |

付款方式：**在工项目验收合格后一次性付清。（注：成交单位需向采购人以保函的形式提供成交金额3%的质量保函，质保期结束后按规定解除保函。）**

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：

日期：2024年 月 日

**注：此报价包含实施本项目需要的材料、安装、布线、运输、调试、税费等所有相关费用。**

学校门禁维修及安装服务工程量清单

（另附）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品****名称** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 单机芯摆闸 | 6 |  |  |
| 2 | 双机芯摆闸 | 1 |  |  |
| 3 | 人脸识别面板机 | 10 |  |  |
| 4 | 安装布线服务等 |  |  |  |
| 合计 |  |

供应商名称（盖章）： 供应商代表（签字）：

 日期： 2024年 月 日

采购需求

1. 招标项目：

需对原有门禁设备进行维修安装及服务，提供更换闸机电源和人脸识别面板服务，提供在沁园校区东区增加7个门禁闸机，8块人脸识别面板机的采买安装服务，具体为东院东门增加2个闸机，2块人脸识别面板，南门增加2个闸机，2块人脸识别面板，西门增加3个闸机，4块人脸识别面板；提供对门禁管理系统进行升级改造、人脸录入、线路施工等服务。

二、设备明细及参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品****名称** | **数量** | **参数** | **参考样式** |
| 1 | 单机芯摆闸 | 6 | 电源电压 AC110-220V+\_10%，50HZ工作环境 室内/室外工作环境温度 -20-60 摄氏度额定功率 150W相对湿度 5%-80%通行速度 25-30人/分钟（常闭模式）平均无故障运行次数 500万次闸门开、关时间 0.6秒 可调红外对射 5对输入控制信号 继电器干接点开关信号标配人脸机孔位34mm标配伸缩不锈钢摆臂外漏长500-950mm；摆臂材质 标配不锈钢弯管 |  |
| 2 | 双机芯摆闸 | 1 |
| 3 | 人脸识别面板机 | 10 | 显示屏:7寸电容触摸屏，分辨率不应低于600\*1024，设备能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等。摄像头:设备须采用高清双目相机，1路200W可见光摄像头、1路200W红外补光摄像头。 |  |
| 4 | 安装布线服务等 | 一项 |

**附件1：**

**法定代表人身份证明书**

 （法定代表人姓名）在我单位任 （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

**附件2：**

**法定代表人授权书**

**（注：如投标人为法人代表，则无需此授权书）**

本授权书声明：注册于 （注册地址）的 公司的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加本项目的询价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

 附：授权委托人身份证复印件

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：总经理

单位名称（盖章）：

地址：

日期：2024年 月 日

**附件3**

**无重大违法记录的声明**

**济源职业技术学院：**

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明，并承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

###  日 期：

###  2024年 月 日

**附件4**

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明**

**济源职业技术学院**：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照询价通知书、响应文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

###  日 期：

###  2024 年 月 日

**附件5**

### **采购项目承诺书**

**致：济源职业技术学院**

我方参加 投标特郑重作出如下承诺：

 1、我方将严格履行采购中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的工期/交货期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购要求的各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

 2、如无法按我方承诺期限如期供货/完工，对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

3、我方提供的产品如不能满足采购要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如在施工过程中出现安全事故，由我方承担；

5、（投标人认为需要承诺的其他事项）

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期： 2024年 月 日

**附件6**

1.提供与“投标人资质要求”相关资料；

2.投标人认为与本项目相关的其他资料。